TibiaPilotNG auf einem neuen Windows-PC

1. Dieses ZIP komplett entpacken.
2. Install-PilotNG.cmd doppelklicken und die Windows-Adminabfrage bestaetigen.
   Wichtig: mit DEMSELBEN Benutzerkonto bestaetigen, das spaeter bottet -
   sonst landen Einstellungen und Karte im falschen Windows-Profil.
3. Falls Tibia noch fehlt, den offiziellen Client im geoeffneten Browser
   installieren und im wartenden Installer auf "Wiederholen" klicken.
4. Tibia einmal normal bis zur Charakterauswahl starten.
5. Danach auf dem Desktop "PilotNG Einstellungen" oeffnen und den Account speichern.

Der Installer richtet Python 3.11, Git, Arduino CLI samt AVR-Cores, Tesseract,
OBS, das OBS-Profil samt geschuetztem WebSocket, den virtuellen 1920x1080-
Bildschirm, das lokale KI-Modell (Ollama), die Desktop-Bridge und die drei
Start-Verknuepfungen ein. OBS wird automatisch mit dem aktuellen Tibia-Fenster
und dem ausgewaehlten Bildschirm verbunden.
Ein zweiter Installer-Durchlauf ist nicht erforderlich.

Damit der Chip sofort richtig funktioniert, uebernimmt der Installer den
kompletten Stand automatisch:
 - Deutsche Tastatur (de-DE) wird aktiviert. Der 32u4 tippt mit deutschem
   Layout; ohne diese Einstellung kaemen aus @, y und z falsche Zeichen und
   der Login mit E-Mail-Adresse schluege fehl.
 - Beim ersten Bot-Start wird ein erkanntes Leonardo-, Arduino-Micro- oder
   SparkFun-Pro-Micro-Board mit getarnter USB-Kennung geflasht (meldet sich
   als gewoehnliche USB-Tastatur, nicht als Arduino).
 - Die vollstaendige Tibia-Minimap liegt im Paket und wird eingerichtet; jeder
   Client-Start stellt sie automatisch wieder her, falls der Client einzelne
   Kacheln ueberschreibt.
 - Die Bot-Einstellungen (Wegpunkte, Heilschwellen, Hotkeys, Backpacks) sind
   als Startkonfiguration dabei. Eine bereits vorhandene file.json bleibt
   unangetastet.

Nicht im Paket enthalten: Zugangsdaten, .hid-bridge-token, Mac-Bluetooth-
Konfiguration und GitHub-Update-Schluessel. Diese Daten sind pro PC getrennt.

Input-Methode: Der Installer setzt USB als Standard. Sobald der 32u4 da ist,
in PilotNG Einstellungen "Arduino (USB)" waehlen.
